Obecné specifikace výplní otvorů:
A. Plastové výplně
A.1 Umístění do ulice
Materiál: nerecyklovaný bílé PVC
Profily: stavební hloubka min. 76 mm, min. 6 efektivních komor, pozinkovaná ocelová uzavřená výztuha v rámu, profil třídy A dle ČSN EN 12608 s tloušťkou obvodové stěny rámu 3 mm, Uf= max. 1,3 W/m2.K, podkladní profil s Uf= max. 1,3 W/m2.K, spoj s rámem vytěsnit expanzní páskou. Výše uvedené parametry budou upraveny s ohledem na požadované akustické vlastnosti.
Zasklení: izolační trojsklo  Ug=0,7 W/m2.K, nerezový nebo kompozitový distanční rámeček. Zohlednit možnost zasazení trojskla do uvažovaného profilu křídla. Výše uvedené parametry budou upraveny s ohledem na požadované akustické vlastnosti.
Akustické parametry: Celé okno bude splňovat třídu TZI 3 ČSN 73 0532, s ohledem na daný venkovní provoz a jeho vzdálenosti od okna, potřebné parametry budou odvozeny z hlukové mapy města Brna. Dle tohoto požadavku bude zvoleno zasklení při splnění výše uvedeného požadavku na tepelnou izolaci. Případné akustické parametry ve vztahu k ceně budou probrány s objednatelem.
Kování: celoobvodové, polohovací s mikroventilací.
Větrání, přísun vzduchu: budou vytipovány místnosti s plynovými spotřebiči spalující vzduch z místnosti, okna do těchto prostor budou vybavena zařízením umožňující přívod vzduchu do místnosti bez zásahu uživatele – nejedná se o mikroventilaci. Zařízení nesmí významně snížit zvukově a tepelně izolační vlastnosti okna. 
A.2 Umístění do dvora
Materiál: nerecyklovaný bílé PVC
Profily: stavební hloubka min. 76 mm, min. 6 efektivních komor, pozinkovaná ocelová uzavřená výztuha v rámu, profil třídy A dle ČSN EN 12608 s tloušťkou obvodové stěny rámu 3 mm, Uf= max. 1,3 W/m2.K, podkladní profil s Uf= max. 1,3 W/m2.K, spoj s rámem vytěsnit expanzní páskou. 
Zasklení: izolační dvojsklo s Ug=1,1 W/m2.K, nerezový nebo kompozitový distanční rámeček.
Kování: celoobvodové, polohovací s mikroventilací.
Větrání, přísun vzduchu: budou vytipovány místnosti s plynovými spotřebiči spalující vzduch z místnosti, okna do těchto prostor budou vybavena zařízením umožňující přívod vzduchu do místnosti bez zásahu uživatele – nejedná se o mikroventilaci. Zařízení nesmí významně snížit zvukově a tepelně izolační vlastnosti okna.
Ostatní požadavky na výplně:
· Nutno zohlednit těsnost výplně (průvzdušnost) vzhledem k výšce budovy
· Výplň otvoru bude vybavena všemi trvale pružnými těsněními po celém obvodě
· V ceně dodávky bude jedno seřízení všech oken po cca 3 měsících na výzvu objednatele
· Výroba výplní otvorů a jejich konečný počet bude stanoven při zaměřování, nejasnosti budou konzultovány s objednatelem. Bude zaměřena každá výplň zvlášť.
· V ceně dodávky bude vybourání stávající výplně, jeho demontáž, roztřídění na jednotlivé materiály a likvidace u osob k této činnosti oprávněných. 
· Součástí dodávky bude ošetření a zapravení případných mírně klenutých nadpraží – ocelové nosníky pak budou součástí dodávky. Tyto práce nutno kalkulovat s ohledem na předpokládaný rozsah prací.
· Nutno při zaměřování zohlednit otevírání výplní, které jsou vzájemně zrcadlově obráceně.
· Dodávka bez žaluzií.
· S objednatelem budou probrány případné individuální požadavky obyvatelů bytů.
· Připojovací spára bude splňovat požadavek ČSN 73 0540-2:2007 bodu 7.1.2 na těsnost. Z vnější strany bude provedeno těsně proti hnanému dešti a zároveň difuzně otevřeně, z vnitřní strany parotěsně na vyrovnaný a penetrovaný podklad, oboje po celém obvodě otvoru. Prostor mezi rámem a ostěním bude zcela vyplněn PU pěnou. Jiné řešení nebude akceptováno. Koncepci použití parotěsných a difuzně otevřených pásek zvolit s ohledem na specifika předmětné stávající konstrukce a s ohledem k předpokládanému způsobu zapravení. 
· Před zednickým zapravením bude zástupcem objednatele přebráno osazení oken a zkontrolována připojovací spára.
· Dodávka včetně vnějšího a vnitřního zednického zapravení a výmalby. V případě balkonových dveří bude korektně zapravena podlaha a vnější povrch parapetu, sporné body a nejasnosti nutno řešit s objednatelem.
· Uživatelům bytů budou rozdány informační letáky o změně užívání bytu – pokyny k větrání místností a ošetřování výplní. Informační letáky budou předány orpoti podpisu.
· Vnitřní dřevotřískové parapety v barvě rámu s voděodolným povrchem, s minimálním přesahem přes povrch stěny pod oknem, aby bylo umožněno proudění teplého vzduchu z otopného tělesa k okenní výplni. Nutno zohlednit různé šířky zdiva (vnitřního parapetu).
· Všechny akustické a tepelně izolační parametry nutno dokladovat (akreditované zkušebny a platné metodiky platné pro Českou republiku), okno bude opatřeno platným CE štítkem!
· Nutno splnit případné požadavky NPÚ, bude provedena fotodokumentace stávajících prvků a v kopii předána investorovi.
· V průběhu stavby bude pořizována průběžně fotodokumentace.
· Nutno zohlednit přítomnost kouřovodu od případného plynového přímotopu pod oknem s ohledem na případné namáhání výplně.
· Statiku rámu a křídla nutno zohlednit vzhledem k rozměrům otvoru, typu zasklení, očekávanému způsobu a frekvenci používání. Balkonové dveře budou vyztuženy dělící příčkou v úrovni parapetu vedlejšího okna.
· Nutno sladit kovový povrch lišt, kování, kliček na dřevěných oknech a balkonových dveřích, druh povrchu bude dopřesněn s objednatelem.
· Konečné parametry a tvar výplní otvorů budou před výrobou schváleny objednatelem
· Bude koordinováno s případnými pracemi na fasádě, především co se týče napojení oplechování parapetu a napojení omítky na rám – bude provedeno dilatačně tak, aby nevznikla prasklina mezi rámem a omítkou ostění (nadpraží).
· Při výměně kastlových oken za plastová (v silných zdech) by se mělo teplotní pole detailu z vnější strany upravit blokem tepelné izolace, jinak může na vnitřní straně docházet ke kondenzaci.
