ODBORNÝ ODHAD NÁKLADŮ
Sloup se sochou sv. Anny – Brno, Řečkovice
Vzhledem k velkým plochám mikroflóry doporučujeme provést nejprve její likvidaci vhodným insekticidem a následně celoplošné očištění kamene mikrotryskáním hliníkovou struskou, případně PVC granulátem.
Po vyhodnocení stavu památky je třeba pokračovat v její standardní obnově, tj. lze předpokládat nutnost provedení:
· likvidace mikroflóry








· celoplošné očištění mikrotryskáním 




         
· revize doplňků 







        
· lokální zpevnění kamene







 
· injektáž prasklin, jejich zatmelení






 
· doplnění chybějících ploch a profilů




          
· barevné sjednocení







          
· hydrofobizace









· technické zajištění, lešení 






         
· restaurátorská zpráva 






        
Cena celkem bez DPH 







    ,-Kč
DPH 21% 









         -Kč
Cena celkem včetně 21% DPH 






        ,-Kč
