**Příloha č. 4 Zadávací dokumentace**

TABULKA PRO POSOUZENÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE NABÍDKY NA DODÁVKU „HYDRAULICKÉ VYPROŠŤOVACÍ ZAŘÍZENÍ PRO HASIČE“

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technická specifikace** | **Splňuje ano/ne** | **Nabízený parametr** |
| 1. Technická specifikace vymezuje technické požadavky pro pořízení jednoho kusu kombinovaného hydraulického vyprošťovacího zařízení AKU s příslušenstvím pro hasiče (dále jen „HVZ“). HVZ je určeno do zásahové techniky k vyprošťování osob z havarovaných vozidel.
2. Pořízení HVZ je v souladu s vytvořením podmínek pro plnění základních úkolů stanovených požárním jednotkám v § 70 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a prováděcími předpisy. HVZ je určeno do zásahové techniky k vyprošťování osob z havarovaných vozidel.
 |  |  |
| *POZN.: Pro účely technických podmínek se rozumí splnění normy ČSN EN 13 204*1. **Jeden kus kombinovaného hydraulického vyprošťovacího zařízení AKU s příslušenstvím obsahuje:**
 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ks | Kombinovaný nástroj | Agregát v kombinaci s bateriovým napájením |  |  |
| Umožňuje stříhání materiálu, stlačování a rozpínání konstrukcí |  |  |
| Střihací síla min. 490 kN |  |  |
| Min. stříhaný průměr kulatiny 29 mm |  |  |
| Rozpínací síla v rozsahu min. 37 - 780 kN |  |  |
| Tažná síla min. 50 kN |  |  |
| Rozpínací vzdálenost s čelistmi min. 365 mm |  |  |
| Hmotnost s baterií max. 24 kg |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technická specifikace** | **Splňuje ano/ne** | **Nabízený parametr** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Počet** | **Název příslušenství**  |
| 1 sada | 2 ks řetězových úvazků a přípojek k AKU rozpínacímu nástroji (min. délka 1,5 m) |  |  |
| 1 sada | výměnné špice k nástroji |  |  |
| 2 ks | baterie k AKU nástroji (min. 24 V) |  |  |
| 1 ks | síťová nabíječka 230 V pro baterii |  |  |
| 1. Další technické podmínky:

- AKU nástroj musí být připraven k použití,- možnost střihání materiálu bez výměnných rozpínacích koncovek. |  |  |